\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A10 -- Leistungstransformator: Kurzschlussversuch verstehen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A10 -- Leistungstransformator: Kurzschlussversuch verstehen}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Transformator $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Leistungstransformator hat folgende Daten: 10000 V/400 V, $u_{kN} = 4\,\%$. Welche der folgenden Behauptungen ist richtig?

1. Zwischen den kurzgeschlossenen Sekundärklemmen herrscht eine Spannung von 400 V.
2. Zwischen den kurzgeschlossenen Sekundärklemmen herrscht eine Spannung von 16 V.
3. Bei kurzgeschlossenen Sekundaerklemmen fließt bei einer Primärspannung von 400 V primärseitig der Nennstrom.
4. Bei kurzgeschlossenen Sekundärklemmen fließt bei einer Primärspannung von 16 V primärseitig der Nennstrom.
5. Bei kurzgeschlossenen Sekundaerklemmen sinkt die Primärspannung auf 400 V.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 3

Die Kurzschlussspannung $u_k$:
$$U_K = u_{kN} \cdot U_{1N} = 4\,\% \cdot 10.000\,\text{V} = 400\,\text{V}$$

Beim Kurzschlussversuch wird die Primärspannung so lange erhöt, bis primärseitig der Nennstrom fließt (Sekundär kurzgeschlossen). Dieser Punkt wird bei $U_K = 400\\,\\text{V}$ primär erreicht.

Bei kurzgeschlossenen Sekundärklemmen ist $U_2 = 0\\,\\text{V}$ (kein Spannungsabfall möglich). Antwort 1 und 2 sind deshalb falsch.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
