\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A19 -- Blindleistungskompensation: Zeigerdiagramm beschriften}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A19 -- Blindleistungskompensation: Zeigerdiagramm beschriften}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Blindleistungskompensation $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Größen stellen die mit A, B und C gekennzeichneten Zeiger in dem Diagramm für die Blindleistungskompensation dar?

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Scheinleistung ohne Kompensation | Scheinleistung mit Kompensation | Induktive Blindleistung |
| 2 | Scheinleistung mit Kompensation | Scheinleistung ohne Kompensation | Induktive Blindleistung |
| 3 | Scheinleistung ohne Kompensation | Wirkleistung mit Kompensation | Blindleistung, kompensiert |
| 4 | Scheinleistung ohne Kompensation | Scheinleistung mit Kompensation | Kapazitive Scheinleistung |
| 5 | Scheinleistung mit Kompensation | Scheinleistung ohne Kompensation | Kapazitive Blindleistung |

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-04-13_090316.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 1

Im Leistungszeiger-Diagramm der Blindleistungskompensation:
- A (grösserer Zeiger): Scheinleistung ohne Kompensation (S1, großer Winkel $\varphi_1$)
- B (kleinerer Zeiger): Scheinleistung mit Kompensation (S2, kleinerer Winkel $\varphi_2$)
- C (vertikaler Zeiger an der P-Achse): Induktive Blindleistung ($Q_{ind}$, wird durch Kondensatoren kompensiert)

Die Wirkleistung P bleibt unverändert (horizontale Achse).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
