\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-U6 -- Kompressormotoren vergleichen und geeigneten Motor auswählen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-U6 -- Kompressormotoren vergleichen und geeigneten Motor auswählen}

{\small\color{metafarbe} Antriebstechnik $\mid$ Motorauswahl $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Kompressormotor ist ausgefallen und muss ausgetauscht werden. Bild a zeigt das Leistungsschild des defekten Motors. Im Lager stehen Ihnen zwei Motoren zur Verfügung. Bild b zeigt das Leistungsschild von Motor B. Bild c zeigt das Leistungsschild von Motor C.

1. Beschreiben Sie die Unterschiede der beiden Motoren B und C. (6 Pkt.)
2. Entscheiden Sie, welchen Motor Sie zum Austausch des defekten Motors nehmen. Begründen Sie Ihre Auswahl.

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-04-13_124152.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
# Lösung: Motoraustausch Kompressor

## 1. Unterschiede zwischen Motor B und Motor C

| Merkmal | Motor B (DMA3 160M) | Motor C (DMA4 160M) |
|---|---|---|
| Schutzart (IP) | IP 54 | IP 42 |
| Betriebsart (S) | S 1 | S 3 |
| Seriennummer | 12464 | 12465 |

Erläuterung der Unterschiede:

Schutzart IP:
- IP 54: Geschützt gegen Staubablagerungen + Schutz gegen Wasserspritzer aus allen Richtungen
- IP 42: Geschützt gegen Fremdkörper >12mm + Schutz gegen Tropfwasser bis 15° Neigung
→ Motor B hat einen deutlich höheren Schutzgrad

Betriebsart:
- S 1: Dauerbetrieb – Motor kann kontinuierlich mit Nennlast betrieben werden
- S 3: Aussetzbetrieb – Motor ist nur für periodischen Betrieb mit Lastpausen ausgelegt
→ Motor B ist für Dauerbetrieb geeignet, Motor C nur für Aussetzbetrieb

---

## 2. Auswahl des Ersatzmotors

### ✅ Motor B (DMA3 160M) wird gewählt

Begründung:

| Kriterium | Defekter Motor A | Motor B | Motor C |
|---|---|---|---|
| Leistung | 11 kW | 11 kW ✅ | 11 kW ✅ |
| Spannung | 400 V | 400 V ✅ | 400 V ✅ |
| Strom | 21,4 A | 21,4 A ✅ | 21,4 A ✅ |
| cos φ | 0,84 | 0,84 ✅ | 0,84 ✅ |
| Drehzahl | 1460 1/min | 1460 1/min ✅ | 1460 1/min ✅ |
| Betriebsart | S 3 | S 1 ✅ | S 3 ⚠️ |
| Schutzart | IP 44 | IP 54 ✅ | IP 42 ❌ |

Begründung im Detail:

1. Betriebsart S 1 ist geeignet: Ein Motor mit S 1 (Dauerbetrieb) darf auch im Aussetzbetrieb (S 3) eingesetzt werden – umgekehrt wäre es unzulässig. Motor B ist also gleichwertig oder besser.

2. Schutzart IP 54 > IP 44: Motor B bietet einen höheren Schutz als der defekte Motor (IP 44). Motor C mit IP 42 würde den Mindestschutz unterschreiten und wäre für den Kompressorbetrieb ungeeignet (erhöhte Staub- und Feuchtigkeitsgefahr).

3. Alle elektrischen Kennwerte (Spannung, Strom, Leistung, Drehzahl, cos $\varphi$ ) sind identisch – der Motor ist direkt austauschbar.

→ Motor C scheidet aus, da IP 42 < IP 44 (unzureichende Schutzart für diesen Einsatzbereich).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
