\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A1 -- Selektivität im Teilübersichtsschaltplan}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A1 -- Selektivität im Teilübersichtsschaltplan}

{\small\color{metafarbe} Schutzeinrichtungen $\mid$ Selektivität $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
In welchem Teilübersichtsschaltplan wird Selektivität erreicht?

(1) Einspeisung 25 A, zwei Abgänge 16 A / 16 A
(2) Einspeisung 25 A, zwei Abgänge 10 A / 20 A
(3) Einspeisung 63 A, zwei Abgänge 16 A / 50 A
(4) Einspeisung 80 A, zwei Abgänge 50 A / 63 A
(5) Einspeisung 35 A, zwei Abgänge 25 A / 20 A

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_221240.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Selektivität bedeutet: Nur die dem Fehlerort nächste Schutzeinrichtung löst aus.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (1) - Laut PAL -> Nicht eindeutig

Selektivität ist gegeben, wenn jede nachgelagerte Schutzeinrichtung einen kleineren Nennstrom hat als die übergeordnete Sicherung.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
