\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A2 -- Identifikation RCCB RA4430S}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A2 -- Identifikation RCCB RA4430S}

{\small\color{metafarbe} Elektrische Installationen $\mid$ Schutzeinrichtungen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Um was für ein Gerät handelt es sich hierbei?

(1) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromselektiv Typ K
(2) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit Überstromauslöser
(3) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit selektiver Abschaltung
(4) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit kurzzeitverzögerter Abschaltung
(5) Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung Typ B

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_221106.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Typ B = allstromsensitiv; das 'S' auf dem Typenschild steht für kurzzeitverzögerte Abschaltung.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (3)

Auswertung des Typenschilds:
- RCCB: Residual Current Circuit Breaker = Fehlerstromschutzschalter
- Typ B: erfasst alle Fehlerströme (Wechsel-, Pulsgleich- und glatte Gleichfehlerströme) = allstromsensitiv
- S (nach EN 61008): steht für kurzzeitverzögerte Abschaltung (selektiv/verzögert)
- Kein Überstromauslöser (RCCB, nicht RCBO)
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
