\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A15 -- Logikschaltung - Eingangskombination für LED}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A15 -- Logikschaltung - Eingangskombination für LED}

{\small\color{metafarbe} Grundlagen der Elektrotechnik $\mid$ Digitaltechnik $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Bei Ruhestellung der Taster liegt an den Eingängen a bis e ein 0-Signal an. Welche Zeile gibt eine Kombination der Eingangssignale wieder, bei der die LED leuchtet?

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/A15.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Verfolgen Sie die Signale durch jedes Gatter einzeln und prüfen Sie alle Antwortmöglichkeiten.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 4: a=1, b=0, c=0, d=0, e=1

Durch Analyse der Logikschaltung:
- Die OR-Gatter, AND-Gatter und der Inverter müssen so kombiniert werden, dass am Ausgang eine 1 (LED leuchtet) entsteht.
- Bei Kombination 4 ergibt sich durch die Gatter-Logik ein High-Signal am LED-Ausgang.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
