\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A10 -- Sicherheitsanforderungen NOT-HALT bei Steuerungen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A10 -- Sicherheitsanforderungen NOT-HALT bei Steuerungen}

{\small\color{metafarbe} Steuerungstechnik $\mid$ Sicherheitstechnik und NOT-HALT $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Aussage über Sicherheitsanforderungen bei Steuerungen ist richtig?

(1) Der NOT-HALT-Kreis muss bei speicherprogrammierbaren Steuerungen hardwaremäßig oder durch zugelassene Sicherheitssysteme ausgeführt sein.
(2) Der Kontakt des NOT-HALT-Tasters muss direkt an den Eingang des Automatisierungsgeräts einer SPS geschaltet sein.
(3) Die Schützverriegelung bei der Drehrichtungsumkehrschaltung eines Motors erfolgt nur im Programm der SPS.
(4) Der NOT-HALT-Kreis über ein Schütz mit Selbsthaltung schaltet vorrangig die Versorgungsspannung des Automatisierungsgeräts einer SPS ab.
(5) Der Öffnerkontakt von Sicherheits-Grenztastern muss zur Abschaltung an den Eingang des Automatisierungsgeräts einer SPS geschaltet werden.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (1)

- (1) Richtig: NOT-HALT-Kreise dürfen nicht allein im SPS-Programm realisiert werden; sie müssen hardwaremäßig oder durch zugelassene Sicherheitssysteme ausgeführt sein.
- (2) Falsch: Der NOT-HALT-Taster wird in einen hardwaremäßigen Sicherheitskreis eingebunden, nicht direkt an den SPS-Eingang.
- (3) Falsch: Schützverriegelungen müssen zusätzlich hardwaremäßig realisiert werden.
- (4) Falsch: Der NOT-HALT-Kreis schaltet die Antriebsleistung ab, nicht die SPS-Versorgung.
- (5) Falsch: Sicherheits-Grenztaster werden in Sicherheitskreise eingebunden, nicht nur als SPS-Eingang.

Antwort (1) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
