\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A20 -- Transformator-Messschaltung Leerlaufversuch}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A20 -- Transformator-Messschaltung Leerlaufversuch}

{\small\color{metafarbe} Transformatoren $\mid$ Transformatormessungen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Der Transformator soll mit der abgebildeten Messschaltung untersucht werden. Welche der genannten Größen wird hiermit ermittelt?

(1) Die Eisenverlustleistung
(2) Die Wicklungsverlustleistung
(3) Die Bemessungsverlustleistung
(4) Der Wirkungsgrad
(5) Der Leistungsfaktor

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_210849.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Leerlaufversuch → Eisenverluste; Kurzschlussversuch → Kupferverluste.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (1)

Die gezeigte Messschaltung ist der Leerlaufversuch des Transformators:
- Sekundärseite ist offen (kein Laststrom)
- Primärseitig wird Nennspannung angelegt
- Das Wattmeter misst die im Leerlauf aufgenommene Wirkleistung

Im Leerlauf entspricht die gemessene Leistung den Eisenverlusten (Hysterese- und Wirbelstromverluste im Kern), da die Kupferverluste wegen des geringen Magnetisierungsstroms vernachlässigbar sind.

- (2) Wicklungsverluste werden im Kurzschlussversuch gemessen.
- (3)-(5) Können nicht allein aus dem Leerlaufversuch bestimmt werden.

Antwort (1) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
