\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A21 -- Binärsensoren Zwei- und Dreidrahttechnik}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A21 -- Binärsensoren Zwei- und Dreidrahttechnik}

{\small\color{metafarbe} Messen und Prüfen $\mid$ Sensoren $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
In den Bildern a und b sind zwei unterschiedliche Ausführungen von Binärsensoren hinsichtlich ihrer Anschlusstechnik dargestellt. Welche Aussage trifft zu?

(1) Bild a zeigt einen optischen Sensor und Bild b einen Grenztaster.
(2) Bei der Anschlussvariante nach Bild a benötigt der Sensor eine getrennte, eigene Spannungsversorgung.
(3) In Bild a ist die Anschlussvariante in Zweidrahttechnik und in Bild b in Dreidrahttechnik dargestellt.
(4) Die Anschlussvariante nach Bild a erfordert einen erhöhten Installationsaufwand gegenüber der Anschlussvariante nach Bild b.
(5) An einem Automatisierungsgerät (SPS) kann nur ein Sensor mit der Anschlusstechnik nach Bild a verwendet werden.

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_210449.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (3)

- (1) Falsch: Die Bilder zeigen Anschlusstechniken, nicht bestimmte Sensortypen.
- (2) Falsch: Bei Zweidrahttechnik (Bild a) wird der Sensor durch den Laststrom versorgt, keine separate Versorgung nötig.
- (3) Richtig: Bild a = Zweidrahttechnik (2 Anschlüsse), Bild b = Dreidrahttechnik (3 Anschlüsse: L+, L-, Ausgang).
- (4) Falsch: Zweidrahttechnik (Bild a) ist einfacher zu installieren (nur 2 Leitungen).
- (5) Falsch: An einer SPS können Sensoren beider Anschlusstechniken verwendet werden.

Antwort (3) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
