\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-U1 -- Stromlaufplan Transformator: Schaltertyp, Aufgaben, Dyn5, Phasenverschiebung}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-U1 -- Stromlaufplan Transformator: Schaltertyp, Aufgaben, Dyn5, Phasenverschiebung}

{\small\color{metafarbe} Transformatoren $\mid$ Transformatorschaltgruppen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Das Bild zeigt einen Auszug aus einem Stromlaufplan.

(Der Stromlaufplan zeigt: Einspeisung 1L1, 1L2, 1L3 mit 20 kV, ~50 Hz. Leistungsschalter -Q1. Sicherungen -FT. Transformator -T1 mit Schaltgruppe Dyn5, 400 kVA. Lasttrennschalter -Q2. Abgang 2L1, 2L2, 2L3, 2PEN mit 400 V, ~50 Hz.)

1. Um welche Art von Schalter handelt es sich beim Schalter -Q1? (2 Pkte.)
2. Welche Aufgaben hat der Schalter -Q1? (2 Pkte.)
3. Erklären Sie die Abkürzung "Dyn". (3 Pkte.)
4. Nennen Sie die Größe der Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung. (3 Pkte.)
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Schaltgruppen: Großbuchstabe = Oberspannungsseite, Kleinbuchstabe = Unterspannungsseite. n = herausgeführter Nullpunkt.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Zu 1: Art des Schalters -Q1
-Q1 ist ein Leistungsschalter (Hochspannungs-Leistungsschalter, z. B. Vakuum- oder SF6-Leistungsschalter für 20-kV-Netz).

Zu 2: Aufgaben des Schalters -Q1
- Schalten unter Last (Ein- und Ausschalten des Transformators im Betrieb)
- Schutzfunktion: Automatische Abschaltung bei Überstrom, Kurzschluss oder anderen Fehlern (Schutzrelais löst -Q1 aus)

Zu 3: Erklärung der Abkürzung "Dyn"
- D (Großbuchstabe): Oberspannungswicklung (Primärseite, 20 kV) in Dreieckschaltung (Delta)
- y (Kleinbuchstabe): Unterspannungswicklung (Sekundärseite, 400 V) in Sternschaltung (Wye)
- n: Der Sternpunkt der Unterspannungswicklung ist herausgeführt (zugänglich), sodass ein Neutralleiter angeschlossen werden kann (→ 400/230 V TN-System)

Zu 4: Phasenverschiebung bei Schaltgruppe Dyn5
Die Ziffer 5 gibt die Phasenverschiebung in Einheiten von 30° an:
$$\varphi = 5 \times 30° = 150°$$
Die Unterspannung eilt der Oberspannung um 150° nach.

*(Musterlösung eigenständig erarbeitet)*
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
