\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A22 -- Messkette - übertragungsstrecke identifizieren}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A22 -- Messkette - übertragungsstrecke identifizieren}

{\small\color{metafarbe} Messen und Prüfen $\mid$ Messketten $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
In der Dokumentation ist die Messkette mit den Elementen 1 bis 5 dargestellt. Welche Größe überträgt das Messsignal im Bereich der übertragungsstrecke 4?

1) Spannung als Einheitssignal U = 10 V
2) Temperatur von 0 C bis 100 C
3) Konstante Stromstärke I = 20 mA
4) Temperaturbezogene Spannung U von 0 V bis 10 V
5) Temperaturbezogener Strom I von 4 mA bis 20 mA

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/A22.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Temperaturbezogener Strom I von 4 mA bis 20 mA

In der Messkette wird die Temperatur zunächst in eine Spannung (Pt100), dann in einen Strom umgewandelt. Die Übertragungsstrecke 4 nutzt das Einheitssignal 4...20 mA, da Stromsignale unempfindlich gegen Leitungswiderstände und Störungen sind.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
