\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A26 -- Einzelkompensation - Auswirkung auf den Strom}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A26 -- Einzelkompensation - Auswirkung auf den Strom}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Blindleistungskompensation $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Durch Einzelkompensation wird der Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ verbessert. Wie ändert sich dadurch der Strom in der Zuleitung zur Verteilung bei gleichbleibender Wirkleistung?

1) Der Strom bleibt gleich, nur die Phasenverschiebung wird kleiner.
2) Der Strom wird um den kapazitiven Anteil größer.
3) Der Strom wird kleiner.
4) Der Strom bleibt gleich.
5) Der Strom ändert sich nur, wenn auf $cos(\varphi) = 1$ kompensiert wird.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 3: Der Strom wird kleiner.

Durch die Kompensation wird der Blindstromanteil reduziert. Da die Wirkleistung gleich bleibt, sinkt der Gesamtstrom (Scheinstrom) in der Zuleitung: $I = \\frac{P}{U \\cdot cos \\varphi}$. Bei höherem $cos(\varphi)$ wird I kleiner.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
