\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A3 -- Leitungsfuehrungskanäle - Installationsregeln}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A3 -- Leitungsfuehrungskanäle - Installationsregeln}

{\small\color{metafarbe} Elektrische Installationen $\mid$ Kabelverlegung $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
In einem Bürogebäude werden die Leitungen mithilfe von Leitungsführungskanälen von einem elektrischen Betriebsraum aus verteilt. Was muss bei der Installation beachtet werden?

1) Die Kanäle müssen auch durch die Wände geführt werden.
2) Die Kanäle müssen in der Wanddurchführung aus Metall sein.
3) Die Kanäle dürfen im Wanddurchlass nur zu 20 Prozent des Querschnitts ausgenutzt werden.
4) Die Kanäle müssen bei Wanddurchgängen versetzt werden.
5) Die Kanäle müssen bei Wanddurchgängen eine Brandabschottung erhalten.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Die Kanäle müssen bei Wanddurchgängen eine Brandabschottung erhalten.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
