\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A10 -- Motorschutzrelais bei Stern-Dreieck-Schaltung}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A10 -- Motorschutzrelais bei Stern-Dreieck-Schaltung}

{\small\color{metafarbe} Antriebstechnik $\mid$ Motorschutz $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Motor soll auch während des Anlaufs geschuetzt werden. Auf welchen Wert ist das Motorschutzrelais in einer Stern-Dreieck-Schaltung einzustellen?

1) Anlaufstrom des Motors
2) Bemessungsstrom der Zuleitung
3) 0,58-facher Wert des Bemessungsstroms
4) Wurzel-3-facher Wert des Bemessungsstroms der Zuleitung
5) Motorbemessungsstrom
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 3: 0,58-facher Wert des Bemessungsstroms. Das Motorschutzrelais sitzt in den Wicklungszuleitungen. Im Dreieckbetrieb fließt durch die Wicklung nur 1/Wurzel3 = 0,577 des Leitungsstroms.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
