\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A16 -- Messgenauigkeit Digitalmultimeter}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A16 -- Messgenauigkeit Digitalmultimeter}

{\small\color{metafarbe} Messen und Prüfen $\mid$ Messketten $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Mit einem Digitalmultimeter ermitteln Sie U = 12,08 V DC. In welchem Bereich liegt der tatsächliche Spannungswert, unter Berücksichtigung der angegebenen Genauigkeit

1) 12,08 V +/- 70,4 mV
2) 12,08 V +/- 80,4 mV
3) 12,08 V +/- 90,4 mV
4) 12,08 V +/- 160,8 mV
5) 12,08 V +/- 260,8 mV

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/A16_A5WIZoK.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 2: 12,08 V +/- 80,4 mV. 0,5 Prozent von 12,08 V = 60,4 mV. 2 Digits x 0,01 V = 20 mV. Gesamt: 60,4 + 20 = 80,4 mV
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
