\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A23 -- Leer-Trennschalter unter Last ausschalten}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A23 -- Leer-Trennschalter unter Last ausschalten}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Schaltanlagen $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Was geschieht wenn ein Leer-Trennschalter in einer Schaltanlage versehentlich unter Last ausgeschaltet wird?

1) Es entstehen Lichtbogen die schwere Zerstörungen im Schaltfeld anrichten.
2) Der Strom wird einwandfrei unterbrochen. Die Schaltstücke des Trenners müssen jedoch ausgewechselt werden. 
3) Der Leistungsschalter schaltet sofort ab den Verbraucher ab, sodass kein Lichtbogen entstehen kann.
4) Sämtliche Leistungsschalter der Anlage werden ausgeschaltet.
5) Der Erdungsschalter spricht sofort an und erdet die Sammelschienen.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 1: Es entstehen Lichtbogen die schwere Zerstörungen anrichten. Ein Trennschalter hat kein Löschmittel und ist nicht für Lastunterbrechung ausgelegt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
