\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A5 -- Interpretation Schleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A5 -- Interpretation Schleifenimpedanz und Netzinnenwiderstand}

{\small\color{metafarbe} Messen und Prüfen $\mid$ Schleifenimpedanz $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Bei der Wiederholungsprüfung in einer elektrischen Anlage (TN-S-Netz) wurden die Schleifenimpedanz $Z_s$ und der Netzinnenwiderstand $R_i$ gemessen. Welche Interpretation trifft zu?

1) $Z_s = 10 \Omega$, $R_i = 1 \Omega$ - PE-Anschluss o.k., N-Leiter-Anschluss fehlerhaft
2) $Z_s = 1 \Omega$, $R_i = 1 \Omega$ - Die mit diesen Werten verbundene Auslösezeit der verwendeten Schutzeinrichtung ist zu überprüfen.
3) $Z_s = 10 \Omega$, $R_i = 10 \Omega$ - Die Steckdose kann in Betrieb genommen werden.
4) $Z_s = 1 \Omega$, $R_i = 10 \Omega$ - PE-Anschluss fehlerhaft, N-Leiter-Anschluss o.k.
5) $Z_s = 1 \Omega$, $R_i = 10 \Omega$ - Die Steckdose kann in Betrieb genommen werden.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Vergleichen Sie die Werte von $Z_s$ und $R_i$. Im TN-S-Netz sollten beide Werte niedrig und ähnlich sein.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 4: $Z_s = 1 \Omega$, $R_i = 10 \Omega$ - PE-Anschluss fehlerhaft, N-Leiter-Anschluss o.k.

Im TN-S-Netz gilt:
- $Z_s$ (Schleifenimpedanz) umfasst den Weg L-PE
- $R_i$ (Netzinnenwiderstand) umfasst den Weg L-N

Wenn $R_i$ deutlich grösser als $Z_s$ ist, deutet das auf einen hohen Widerstand im PE-Pfad hin (fehlerhafter PE). Der N-Leiter-Anschluss ist in Ordnung, da $R_i$ messbar ist.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
