\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-FuS-A16 -- Kippmoment aus M-n-Kennlinie ablesen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-FuS-A16 -- Kippmoment aus M-n-Kennlinie ablesen}

{\small\color{metafarbe} Antriebstechnik $\mid$ Fehlersuche Motor $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Bei welcher Umdrehungsfrequenz tritt bei diesem Motor das Kippmoment auf?

1. $M_k$ bei ca. 0 min$^{-1}$
2. $M_k$ bei ca. 300 min$^{-1}$
3. $M_k$ bei ca. 1100 min$^{-1}$
4. $M_k$ bei ca. 1460 min$^{-1}$
5. $M_k$ bei ca. 1500 min$^{-1}$

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-04-12_154326.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 3

Das Kippmoment $M_k$ ist das maximale Drehmoment des Asynchronmotors. Aus der abgebildeten M-n-Kennlinie ist das Maximum bei ca. $n_k \approx 1100\,\text{min}^{-1}$ abzulesen. Oberhalb der Kippdrehzahl fällt das Drehmoment ab (Feldschwäche-ähnlicher Bereich).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
