\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A12 -- Bussystem: RJ45-Schnittstelle}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A12 -- Bussystem: RJ45-Schnittstelle}

{\small\color{metafarbe} Kommunikationstechnik $\mid$ Profibus $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welches Bussystem verwendet die RJ45-Schnittstelle?

1. PROFIBUS
2. CAN
3. AS-i
4. PROFINET
5. INTERBUS
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 4

PROFINET (Process Field Network) ist ein Ethernet-basiertes Industrie-Kommunikationssystem und verwendet den RJ45-Steckverbinder (8P8C) wie das Standard-Ethernet. PROFIBUS verwendet den 9-poligen Sub-D-Stecker. AS-Interface verwendet einen ungeschirmten 2-Draht-Bus mit speziellen Flachkabelverbindern.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
