\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A7 -- Betriebsart aus Diagramm ablesen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A7 -- Betriebsart aus Diagramm ablesen}

{\small\color{metafarbe} Antriebstechnik $\mid$ Betriebsarten elektrischer Maschinen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Betriebsart für elektrische Maschinen ist in diesem Diagramm dargestellt?

(Das Diagramm zeigt ein P-Theta-t-Diagramm: Leistung P wechselt periodisch zwischen einem Belastungswert und einem Verlustleistungswert P_v. Die Temperatur Theta steigt und fällt periodisch, ohne den stationären Endwert Theta_max zu erreichen. Die Zykluszeit T_C sowie die Zeitanteile Delta_t_P und Delta_t_V sind gekennzeichnet.)

(1) Dauerbetrieb
(2) Kurzzeitbetrieb
(3) Ununterbrochener periodischer Betrieb
(4) Periodischer Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorgangs
(5) Betrieb mit nichtperiodischer Last- und Drehzahländerung
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Betriebsarten sind in IEC 60034-1 / DIN VDE 0530 definiert.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (3)

Das Diagramm zeigt periodisch wechselnde Belastungs- und Pausenphasen mit der Zykluszeit T_C. Die Temperatur schwankt periodisch und erreicht nicht den stationären Endwert.

Dies entspricht der Betriebsart S3: Ununterbrochener periodischer Betrieb.

- (1) Dauerbetrieb (S1): konstante Last bis Temperaturbeharrung → passt nicht
- (2) Kurzzeitbetrieb (S2): einzelner Betriebsvorgang, dann vollständige Abkühlung → passt nicht
- (3) Ununterbrochener periodischer Betrieb (S3): inkl. Anlaufvorgang
- (5) Nichtperiodisch → passt nicht.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
