\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A8 -- Stern-Dreieck mit 2 Drehrichtungen: gleichzeitig anzziehende Schütze}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A8 -- Stern-Dreieck mit 2 Drehrichtungen: gleichzeitig anzziehende Schütze}

{\small\color{metafarbe} Steuerungstechnik $\mid$ Schütz-Schaltungen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤⬤ Schwer $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
In der Abbildung ist der Hauptstromkreis einer Stern-Dreieck-Schaltung mit zwei Drehrichtungen abgebildet. Welche der genannten Schütze dürfen gleichzeitig angezogen sein?

(Der Hauptstromkreisplan zeigt die Schütze -Q1 (Netz), -Q2 (Rechtslauf), -Q4 (Linkslauf), -Q3 (Dreieck/Stern), -B1 (Bremse) und Motor -M1.)

(1) -Q1 und -Q2
(2) -Q1, -Q3 und -Q4
(3) -Q1, -Q2 und -Q4
(4) -Q2, -Q3 und -Q4
(5) -Q1 und -Q3

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_214641.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Rechtslauf- und Linkslaufschütz dürfen nie gleichzeitig anziehen (Kurzschluss durch Phasenvertauschung).
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (5)

In der Stern-Dreieck-Schaltung mit zwei Drehrichtungen:
- -Q1 ist das Netzschütz (immer angezogen im Betrieb)
- -Q2 und -Q4 sind Drehrichtungsschütze (dürfen nie gleichzeitig anziehen = Kurzschluss)
- -Q3 ist das Dreieckschütz (oder Sternschütz je nach Schaltplan)

Im Sternanlauf ziehen -Q1 (Netz) und das Sternschütz gleichzeitig an. Im Schaltplan ist -Q3 das Schütz, das gemeinsam mit -Q1 anziehen darf.

Antwort (5): -Q1 und -Q3 dürfen gleichzeitig angezogen sein.

*(Musterlösung eigenständig erarbeitet)*
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
