\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A11 -- Fehlersuche: Schütz zieht nicht an}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A11 -- Fehlersuche: Schütz zieht nicht an}

{\small\color{metafarbe} Fehlerdiagnose $\mid$ Systematische Fehlersuche $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Schütz zieht bei der Inbetriebnahme nicht an. An der SPS erkennen Sie, dass alle Ausgänge richtig aktiviert werden. Welche Auswahlantwort enthält den richtigen Weg der Fehlersuche?

(1) Das SPS-Programm neu aufspielen
(2) Die Eingangssignale kontrollieren
(3) Das SPS-Programm auf fehlerhafte Programmierung untersuchen
(4) Den Signalweg von der Ausgangsbaugruppe bis zur Schützspule verfolgen
(5) Die Versorgungsspannung der CPU kontrollieren
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Fehlersuche immer von der bekannten guten Stelle (SPS-Ausgang) in Richtung Verbraucher (Schützspule).
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (4)

Da die SPS-Ausgänge korrekt aktiviert werden, liegt der Fehler nach der SPS-Ausgangsbaugruppe. Die systematische Fehlersuche führt vom SPS-Ausgang über die Verdrahtung zur Schützspule:
- Ausgangsklemme der SPS
- Verbindungsleitung
- Ggf. Sicherung im Steuerkreis
- Schützspule selbst

Die Antworten (1), (2), (3) und (5) betreffen die SPS-Seite, die bereits als fehlerfrei ausgeschlossen wurde.

Antwort (4) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
