\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A15 -- Profibus und Profinet}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A15 -- Profibus und Profinet}

{\small\color{metafarbe} Netzwerktechnik $\mid$ Feldbusse und Industrieethernet $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Aussage zum Thema Profibus und Profinet trifft zu?

(1) Am Profibus können maximal 64 Teilnehmer angeschlossen werden.
(2) Bei Profinet wird mit RJ45-Steckern gearbeitet.
(3) Eine Profinet-Leitung hat 6 Adern.
(4) Bei einer Profinet-Leitung dürfen die Adern auf keinen Fall verdrillt sein.
(5) Bei Profibus wird der SUB-D32-Stecker verwendet.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (2)

- (1) Falsch: Am Profibus können bis zu 126 Teilnehmer angeschlossen werden.
- (2) Richtig: Profinet basiert auf Ethernet und verwendet RJ45-Stecker.
- (3) Falsch: Eine Ethernet-Leitung hat 8 Adern (4 verdrillte Paare).
- (4) Falsch: Ethernet-Leitungen bestehen aus verdrillten Adernpaaren (Twisted Pair).
- (5) Falsch: Bei Profibus wird der SUB-D9-Stecker (9-polig) verwendet.

Antwort (2) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
