\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A4 -- Sichere Stehleiter - Merkmale}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A4 -- Sichere Stehleiter - Merkmale}

{\small\color{metafarbe} Betrieb und Umfeld $\mid$ Arbeitssicherheit $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Merkmale hat eine sichere Stehleiter?

1) Die Stehleiter muss einen farbigen deckenden Schutzanstrich haben.
2) Die Stehleiter darf maximal acht Sprossenpaare haben.
3) Stehleitern müssen zum sicheren Aufstellen immer mit Gummi- oder Plastikfüßen versehen sein.
4) Stehleitern müssen auf beiden Schenkeln mit Stufen versehen sein.
5) Bei Stehleitern müssen Spreizsicherungen vorhanden sein.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Bei Stehleitern müssen Spreizsicherungen vorhanden sein.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
