\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-FuS-A2 -- Elektrostatische Aufladung von Personen vermeiden}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-FuS-A2 -- Elektrostatische Aufladung von Personen vermeiden}

{\small\color{metafarbe} Betrieb und Umfeld $\mid$ ESD-Schutz $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Durch welche Maßnahme kann die elektrostatische Aufladung von Personen weitgehend vermieden werden?

1) Durch Vermeiden des Umgangs mit elektrischen Geräten
2) Durch Imprägnieren der Arbeitsschutzkleidung
3) Durch Tragen von Arbeitsschutzkleidung, die aus Kunstfasern hergestellt ist
4) Durch Tragen von Schuhen mit Stahlkappe
5) Durch Tragen von Schuhen mit leitfähiger Sohle
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Durch Tragen von Schuhen mit leitfähiger Sohle.

Leitfähige Schuhe ermöglichen den kontrollierten Abfluss elektrostatischer Ladungen über den Fußboden zur Erde. Kunstfasern (Antwort 3) würden die Aufladung sogar verstärken.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
