\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{W25-SE-A21 -- Transformator Schaltgruppe}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{W25-SE-A21 -- Transformator Schaltgruppe}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Transformator $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Winter 2025/26 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Transformator ist in der Schaltgruppe Dyn 11 ausgeführt. Welche Bedeutung hat die Kennzahl 11?

1) Die Unterspannungswicklung besteht aus 11 Scheibenspulen je Strang.
2) Die Oberspannungswicklung besteht aus 11 Scheibenspulen je Strang.
3) Der Stufenschalter für die Anpassung der Ausgangsspannung hat 11 Schaltstellungen.
4) Die Phasenverschiebung zwischen Ober- und Unterspannung Leiterspannungen beträgt $110\,^\circ$.
5) Die Phasenverschiebung Strangspannungen beträgt $11 \cot 30\,^\circ  = 330\,^\circ$.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Antwort 5: Phasenverschiebung $11 \cot 30\,^\circ  = 330\,^\circ$. Die Kennzahl multipliziert mit $30\,^\circ$ ergibt die Phasenverschiebung.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
