\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-FuS-A19 -- Temperatursensor im Motor fuer Motorvollschutz}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-FuS-A19 -- Temperatursensor im Motor fuer Motorvollschutz}

{\small\color{metafarbe} Automatisierungstechnik $\mid$ Sensoren $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Temperatursensoren sind in einem Elektromotor eingebaut, der mit einem Motorvollschutzgerät überwacht wird?

1. LDR
2. PTC
3. NTC
4. VDR
5. DMS
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 2

In Elektromotoren werden PTC-Widerstaende (Kaltleiter, Positive Temperature Coefficient) eingebaut. Bei Überschreitung der Nenntemperatur zeigen PTC-Sensoren einen sprunghaften Widerstandsanstieg, der das Motorvollschutzgerät auslöst. LDR = Lichtsensor, NTC = Heissleiter, VDR = Varistor (Überspannungsschutz), DMS = Dehnungsmessstreifen.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
